공증사무소 설치 인가 신청서

1. 명    칭 :  법무법인 ○ ○ ○

2. 사무소 소재지 :  (빌딩 층․호수까지 기재)

3. 구성원의 성명과 주소 :

4. 대표자 변호사 :  ○ ○ ○

본 법인은 공증인 직무에 속하는 업무를 행하게 되므로 위와 같이 공증사무소의 설치인가를 신청하오니 인가하여 주시기 바랍니다.

＊ 첨부서류 :  1. 사무소 위치도                            1부

2. 사무소 및 서류창고 구조도면

(면적표시)                               1부

3. 서류창고 시설현황표                      1부

4. 등기부등본 또는 임대차계약서 사본        1부

법무법인 ○ ○ ○

대표자   변호사  ○ ○ ○ (직인)

법 무 부 장 관           귀하

서류창고 시설현황표

구 분	시 설 기 준	시 설 현 황
바닥면적	16.50㎡이상
높 이	2m 이상
용 적	33㎥ 이상
문	두께 2mm이상 철판 2장 사이 두께 25mm이상의 세라믹화이버보드와 두께 75mm이상의 고온용 시리카 보드 삽입한 전체두께 104mm이상으로 2중 시정장치가 된 문
벽	가. 나. 다. 라. 중 택1
선 반	내화자재로 제작
방화시설	창고안에 소방시설로 총중량 6kg 이상의 분말소화기를 설치할 것

서류보관창고의 시설기준

1. 크기는 바닥면적 16.5㎡ 이상, 높이는 2m 이상, 용적은 33㎡ 이상으로 할 것

2. 벽은 다음 각목의 1에 해당하는 구조체로 할 것

가. 두께 200㎜ 이상의 2중 내화벽돌

나. 두께 150㎜ 이상의 철근 콘크리트조 구조체

다. 두께 2㎜ 이상의 철판 2장 사이에 두께 25㎜ 이상의 세라믹 화이버보드와 두께 75㎜ 이상의 고온용 시리카보드를 삽입한 전체 두께 104㎜ 이상의 구조체(비내력벽의 경우에 한한다)

라.  내화능력을 시험할 수 있는 국가기관 또는 국가공인기관으로부터 1,010℃의 열에 대한 2시간 이상의 내화 및 이면온도 180℃ 미만 유지의 성능을 인정받고 도난방지 성능이 위 각 기준에 상당한 구조체

3. 문은 양면에 각각 두께 2㎜ 이상의 철판을 붙이고 그 사이에 두께 25㎜ 이상의 세라믹 화이버보드와 두께 75㎜ 이상의 고온용 시리카보드를 삽입하여 전체 두께가 104㎜ 이상이 되도록 하고, 2중 시정장치를 할 것

4. 선반은 내화자재로 제작할 것

5. 창고 안에 소방시설로 총중량 6㎏ 이상의 분말소화기를 설치할 것